附件1：

南陵县畜牧兽医局兽医实验室改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **品名** | **规格/型号** | **单位** | **数 量** | **技术性参数** | **预算价（元）** | **备 注** |
| 兽医实验室改造 | 1 | 视窗净化门 | 2100\*1500 | 樘 | 9 | 洁净门整体采用优质彩钢板制作，钢板厚度≥0.5mm，要求板面平整，色泽均匀无色差、划痕，门框采用喷塑铝合金专用型材，门底带自动密封条，门体开观察窗配8mm厚钢化玻璃，门锁采用不锈钢门锁。 | 31500 | 子母门 |
| 2 | 门禁 | 2170\*2565 | 樘 | 1 | 门体为钢化玻璃，采用刷卡或密码等电子门禁系统。 | 10000 | 含控制器 |
| 3 | 上下水 |  | 项 | 1 | 给水采用PP-R管，采用热熔连接，排水管采用PVC管，给/排水采取保护套管方式安装，做好防水密封处理，安装脚踏或肘动水龙头。 | 8500 | 8个房间 |
| 4 | 墙体乳胶漆修补 |  | 项 | 1 | 墙体要求光滑，不脱落。 | 5000 | 8个房间 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 55000 |  |

需求表